# Nokia N95

Nokia N95 — смартфон, произведенный Nokia в составе линейки портативных устройств Nseries. Анонсированный в сентябре 2006 года, он был выпущен на рынок в марте 2007 года. N95 работал под управлением S60 3rd Edition на Symbian OS v9.2. Он имеет двусторонний выдвижной механизм, который можно использовать для доступа либо к кнопкам воспроизведения мультимедиа, либо к цифровой клавиатуре. Сначала он был выпущен в серебристом цвете, а затем в чёрном цвете с ограниченным тиражом в золотом и пурпурном цветах. Стартовая цена N95 составляла около €550 (около US$730, GB£370).

## История

Телефон был представлен 26 сентября 2006 года на мероприятии Nokia Open Studio 2006 в Нью-Йорке. Считалось, что это стало поворотным моментом в мобильной индустрии из-за ее разнообразных возможностей; однако до выпуска устройства потребовалось еще шесть месяцев. 8 марта 2007 года Nokia начала поставки N95 на ключевые рынки Европы, Азии и Ближнего Востока. В течение недели с 11 марта он продавался во многих других странах. На этом раннем этапе N95 все еще был доступен в ограниченном количестве, поэтому его цена была ненадолго поднята до 800 евро.

Основные конкуренты N95 в течение его жизни были LG Prada, Apple iPhone, Sony Ericsson W950i и K850. N95 удалось превзойти своих конкурентов. Несмотря на широко разрекламированный iPhone от Apple с его технологией multi-touch, тонким дизайном и расширенными веб-возможностями, N95 имел несколько ключевых функций по сравнению с iPhone, таких как камера со вспышкой, видеокамера, обмен файлами по Bluetooth, подключение к 3G и 3.5G, GPS, сторонние приложения и ряд других функций.

## Функции

### Встроенная возможность GPS

В N95 был встроенный GPS-приёмник, который располагался под клавишей 0 на клавиатуре. В комплект поставки телефона входит навигационная программа Nokia Maps.

### Мультимедийные возможности

Из коробки N95 поддерживает аудио в форматах MP3, WMA, RealAudio, SP-MIDI, AAC +, eAAC +, MIDI, AMR и M4A. Его двусторонний сдвиг, когда он открывается в сторону клавиатуры, дает доступ к его кнопкам воспроизведения мультимедиа. Стандартный разъем 3,5 мм расположен на левой стороне телефона и позволяет пользователю подключать к устройству любые стандартные наушники. С адаптером для гарнитуры AD-43 в N95 появилась поддержка нескольких кнопок дистанционного управления на гарнитуре. Пользователи также могут использовать Bluetooth для вывода звука с помощью A2DP или использовать встроенные стереодинамики. N95 также может воспроизводить видео в форматах 3GP, MPEG4, RealVideo и, в более новых версиях прошивки, в форматах Flash Video. Все видеовыходы телефона также могут воспроизводиться через функцию ТВ-выхода. TV-out — это функция, предлагаемая процессором OMAP телефонов, которая позволяет пользователям подключать смартфон с помощью прилагаемого кабеля к телевизору или любому другому композитному видеовходу. Его основная цель заключалась в том, чтобы позволить пользователям показывать фотографии и видео на большом экране. Встроенные в N95 возможности UPnP также позволяли пользователю обмениваться мультимедийными данными с телефонов по сети WLAN. Это обеспечивает легкий доступ к фотографиям, музыке и видео, хранящимся на телефоне, с других устройств с поддержкой UPnP в сети, что позволяет просматривать или загружать их по беспроводной сети.

### Интернет

N95 имел встроенный Wi-Fi, с помощью которого он мог выходить в Интернет (через беспроводную сеть 802.11b / g). N95 также может подключаться к Интернету через сеть пакетной передачи данных оператора связи, такую как UMTS, HSDPA или EDGE. Браузер на основе webkit отображал полные веб-страницы, в отличие от упрощённых страниц, как на большинстве других телефонов. Веб-страницы можно просматривать в портретном или ландшафтном режиме, а также поддерживалось автоматическое масштабирование. N95 также имеет встроенный Bluetooth и работает с беспроводными наушниками, которые используют технологию Bluetooth 2.0 и для передачи файлов.

Телефон также может выступать в качестве точки доступа к глобальной сети, позволяя подключенному ПК получить доступ к сети пакетной передачи данных оператора связи. Программное обеспечение и функции VoIP также включены в телефон (хотя некоторые операторы связи решили удалить эту функцию).

## Вариации

### N95 8GB (N95-2)

Версия N95, получившая название N95 8 GB (N95-2, внутреннее название RM-320), была анонсирована 29 августа 2007 г. и выпущена в октябре 2007 г.[28] Он был выпущен в черном цвете, а не в серебристом, как у N95-1.

### N95 NAM (N95-3)

Nokia N95-3 был модификацией N95, внутренне обозначенной как RM-160, разработанной специально для рынка Северной Америки. Он также был доступен на австралийском и южноамериканском рынках.

### N95 8GB NAM (N95-4)

И в N95-3, и в N95-4 были внесены некоторые дополнительные изменения, такие как снятие сдвижной крышки объектива с камеры, увеличенное время автономной работы и удвоение оперативной памяти с 64 до 128 МБ.

### N95 КИТАЙ (N95-5)

Модель N95-5 с внутренним названием RM-245 была ориентирована на китайский рынок. Основным отличием от обычного N95 было отсутствие поддержки подключения к сети 3G, которая еще не была принята в Китае на момент выпуска[38] и отсутствие возможности подключения к WLAN из-за китайского законодательства.

### N95 8GB КИТАЙ (N95-6)

N95-6 с внутренним кодом RM-321 был ориентированной на китайский рынок версией N95-2, не имевшей поддержки 3G и WLAN, как и N95-5.

### Отмененная ревизия

В конце 2020 года появились прототипы видеороликов запланированной версии N95, которая так и не была запущена в производство, включая выдвижные элементы управления мультимедиа и динамики, а также подставку.